### FRUTTI BTICINO e VIMAR

Per frutto si intende qualsiasi elemento (interruttore, presa, pulsante...) venga installato sul telaio che verrà poi fissato a sua volta alla scatoletta mediante due viti.  
Su un telaio possono stare fino a tre frutti, indipendentemente dal tipo (tre interruttori, due interruttori e una presa, una presa un pulsante e un interruttore...). Se occorre un solo frutto per scatoletta, gli altri due spazi sono chiusi da due appositi “tappi”. Ricordatevi che alcuni elementi occupano due spazi ( spina tedesca schuko, quella degli elettrodomestici, le lampade d'emergenza).  
Ovviamente, esistono scatolette più larghe che permettono l’inserimento di più frutti, ma è bene valutare prima il loro esatto posizionamento in quanto necessitano di un maggior ingombro.

### Il montaggio dei frutti avviene dopo che ogni parte di muratura (intonaci/gessi/pittura) e rivestimenti (piastrelle)sono state completate.

### Con la posa di Frutti e Placche ed il collaudo si termina